Organización y Análisis de Sistemas

Cambio de rueda camino a Carlos Paz

Viaje de Córdoba a Villa Carlos Paz

Juan Olmos y Benjamin Juarez

*Cambiar una rueda pinchada en la ruta*

Este ejercicio sirve para señalar los pasos sucesivos necesarios para reaccionar a cambiar una rueda pinchada en camino de ruta. Se atiende a la secuencia y causalidad de un paso a otro. En el caso de la pinchadura en este ejemplo se da en un paso en el medio de la ruta: el punto número 10, a la altura de Malagueño. Ese mismo paso puede darse en cualquier punto del camino. El conjunto de procedimientos es equivalente a si se pincha en un lugar u otro como indica el ejemplo.

1. Salir de mi casa

2. Entrar al auto

3. Arrancar el auto

4. Acelerar

5. Tomar la ruta de circunvalación saliendo del arco de Córdoba

5.1. O bien tomar la ruta de Av Sabatini por el centro

6. Llego al peaje

7. Abono la tasa del peaje

8. Salgo del peaje

9. Paso por el control de caminera

10. Sigo recto por la carretera

10.1. A la altura de Malagueño, noto un ruido extraño en la rueda

10.2. Procedo a frenar el auto

i. Prendo las balizas

ii. Verifico por el espejo retrovisor si no viene algún auto

iii. Disminuyo la velocidad

iv. Orillo el auto al costado de la ruta

v. Detengo el auto

10.3. Me bajo a revisar cual es el problema

10.4. Encuentro la rueda delantera izquierda pinchada

10.5. Abrir el baúl del auto

10.6. Sacar las herramientas y llanta de repuesto

10.7. Colocar triángulo de balizas fuera del auto a 3 metros hacia el tráfico

10.8. Dejar los materiales junto a la rueda

10.9. Desajustar tuercas parcialmente

10.10. Colocar gato

10.11. Elevar auto

10.12. Desajustar tuercas totalmente

10.13. Quitar tuercas

10.14. Quitar rueda

10.15. Colocar rueda de auxilio

10.16. Colocar tuercas

10.17. Ajustar tuercas levemente

10.18. Bajar auto con el gato

10.19. Quitar gato

10.20. Ajustar tuercas

10.21. Juntar herramientas, rueda, gato

10.22. Guardar herramientas, rueda, gato en el baúl

10.23. Procedo a subir al auto

i. Subir al auto

ii. Sacar las balizas

iii. Encender el auto

iv. Mirar en el retrovisor izquierdo si vienen autos

10.24. Salir andando

10.25. Estar atento a que no haya ningún otro ruido extraño en la rueda

i. Si hay ruido volver a proceder a frenar el auto a revisar

11. Llegar a Carlos Paz

12. Disfrutar de la tarde en un bar del centro de la ciudad